												










































ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

серия RF
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Автоматически созданное описание][image: page1image58154304]

Технический паспорт


Наименование изделия: Фильтр воздушный RF$352$J$353$$354$$357$$359$$361$
Серийный номер: _______________
	Дата изготовления   202__ год
Фильтр воздушный серии RF предназначен для очистки воздуха и газов от твердых (сухих) частиц пыли. 
Условия эксплуатации:
Фильтры RF эксплуатируются при следующих условиях:
1) Максимально допустимая температура воздушного
потока:
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ: 60°С постоянная, 100°С максимальная
ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ: -20°С
2)Максимально допустимое статическое напряжение корпуса фильтра:
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ: 750мм Н2О (0,075 бар – 7.5 КПа)
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ: -500мм Н2О (-0,05 бар – 6 КПа)
Оборудование не предназначено для эксплуатации в опасных условиях или с опасными материалами.

Технические характеристики

	Тип фильтра
	RF
	Round Filter / Круглый фильтра

	Ø фильтра
	$352$
	1=400 мм
	2=600 мм
	3=800 мм
	4=1000 мм

	Тип очистки
	J
	J= пневматическая
	V=вибрационная

	Площадь фильтрующей. поверхности
	$353$
	1-45 м2

	Тип фильтр. элемента
	$354$
	A=картриджи
	B=круглые мешки
	E = гладкие мешки

	Материал фильтрующего элемента
	$357$
	P = Стандартный полиэстер
	A= антистатический полиэстер
	V = влагозащищенный полиэстер

	
	
	T = полиэстер с тефлоновой мембраной
	B = влагозащищенный антистатический полиэстер

	Материал корпуса
	$359$
	A = углеродистая сталь
	B = AISI 201

	
	
	C = AISI 304
	D = AISI 316

	Наличие вентилятора
	$361$
	K = Без крышки
	M1=0,75 кВт
	M2=1,1кВт
	M3=1,5 кВт

	
	
	M4=2,2 кВт
	M5=3,0 кВт
	M6=4,0 кВт
	M7=5,5 кВт

	
	
	L = верхний фланец
	C= крышка для защиты от осадков

	Опции:
	




Сведения о маркировке
На табличке (шильдике), крепленной на корпусе фильтра, приведена следующая информация:
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	A) Год производства	
B) Тип оборудования
C) Серийный номер
	D) Вес
E) Соответствие EAC



Гарантийные обязательства
· Ресурс фильтра без замены фильтрующих элементов около 1 года, при правильном использовании и техническом обслуживании, описанном в инструкции по эксплуатации;
· Срок службы самого фильтра не определен;
· Срок хранения не определен;
· Поставщик оборудования гарантирует исправную работу фильтра в течение 1 года со дня приобретения при условии, что соблюдены правила эксплуатации, технического обслуживания и ухода, указанные в инструкции по эксплуатации;
· Неправильное обращение с изделием или нарушение режима эксплуатации, указанного в паспорте, освобождает компанию от гарантийных обязательств.
	Дата отгрузки:
	«__» ____________ 202_   г.

	Подпись:
	Кивишев П.С.                                    М.П.

	Продавец:
	ООО «Лидер»
105043, г. Москва, ул. 4-я Парковая д. 28, кв. 52

	Изготовитель:
	ZHENGZHOU TONG JIN JIN MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD 
Xingyang Industrial Park, Zhengzhou, Henan, - Китай
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