												










































ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

FY-24 Jet
Технический паспорт
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Наименование изделия: Фильтр воздушный FY-24 Jet
	
Серийный номер: 
	Дата изготовления   202_ год
    
Фильтр воздушный FY-24 Jet предназначен для очистки воздуха и газов от твердых (сухих) частиц пыли. 

Условия эксплуатации:
Фильтры FY-24 Jet эксплуатируются при следующих условиях:
1) Максимально допустимая температура воздушного
потока:
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ: 60°С постоянная, 100°С максимальная
ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ: -20°С
2)Максимально допустимое статическое напряжение корпуса фильтра:
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ: 750мм Н2О (0,075 бар – 7.5 КПа)
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ: -500мм Н2О (-0,05 бар – 6 КПа)
Оборудование не предназначено для эксплуатации в опасных условиях или с опасными материалами.

Технические характеристики

	Тип фильтра
	FY-24 Jet

	Диаметр 
	~800 мм

	Тип крепления
	Фланцевое 

	Количество фильтроэлементов
	14 шт.

	Тип фильтроэлементов 
	PP

	Площадь фильтрующей поверхности
	24 м2

	Тип очистки
	Пневматическая

	Материал корпуса
	Нержавеющая сталь

	Количество электромагнитных клапанов
	   2 шт.

	Наличие контрольной панели
	Да






Сведения о маркировке
На табличке (при наличии), крепленной на корпусе фильтра, приведена следующая информация:
[image: ]
	A) Год производства	
B) Тип оборудования
C) Серийный номер
	D) Вес
E) Соответствие EAC



Гарантийные обязательства
· Ресурс фильтра без замены фильтрующих элементов около 1 года, при правильном использовании и техническом обслуживании, описанном в инструкции по эксплуатации;
· Срок службы самого фильтра не определен;
· Срок хранения не определен;
· Поставщик оборудования гарантирует исправную работу фильтра в течение 1 года со дня приобретения при условии, что соблюдены правила эксплуатации, технического обслуживания и ухода, указанные в инструкции по эксплуатации;
· Неправильное обращение с изделием или нарушение режима эксплуатации, указанного в паспорте, освобождает компанию от гарантийных обязательств.
	Дата отгрузки:
	«__» ____________ 202_   г.

	Подпись:
	Кивишев П.С.                                    М.П.

	Продавец:
	ООО «Лидер»
105043, г. Москва, ул. 4-я Парковая д. 28, кв. 52

	Изготовитель:
	ZHENGZHOU TONG JIN JIN MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD 
Xingyang Industrial Park, Zhengzhou, Henan, - Китай
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